手术室一体化手术间设备采购项目采购需求

为满足国家肿瘤区域中心高标准、高目标、高水平的建设要求，拟建设1间一体化手术间，须采购配套设备，详见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 装备名称 | 配置要求 |
| 影像设备 | 复合手术室专用DSA：打片机、高压注射器 |
| 滑轨CT：高压注射器 |
| 超声诊断仪（以腔镜介入为主） |
| 移动C形臂X射线机 |
| 移动式CT |
| 生命支持系统 | 麻醉机 |
| 监护仪 |
| 微量泵 |
| 手术室专用设施设备 | 无影灯：复合手术室专用LED子母无影灯，移动式无影灯 |
| 手术床：DSA专用手术床1套，普通手术床1套 |
| 医用吊塔：麻醉塔、外科塔、腔镜塔 |
| 手术床配件：手术床啫喱垫、手术床加温毯、手术床真空负压垫、气动马镫式腿架等 |
| 终端显示屏 |
| 多参数显示控制面板 |
| 铅防护设施 |
| 控制室 | 控制台 |
| 显示器 |
| 设备间 | 影像设备配电柜 |
| 高压发生器柜 |
| 电缆柜 |
| 冷却系统 |
| 空调机柜等电气相关设备 |

**介入治疗科飞利浦血管机维保采购项目采购需求**

1. **参保设备:** 飞利浦血管机Allura FD-20
2. **技术需求：**

1、主机全保，合同期内，保障设备主机所有零配件免费更换。

2、DSA设备每年完成2次保养标准保养，内容包含：1.安全检查2.影像质量检查3.设备除尘保养4.提供定期维护保养报告5.涉及的人工、交通差旅费及备件费均由维保公司承担。

3、服务商需须具备全国免费服务电话，保证24小时×7天服务。

4、服务商须具备远程故障诊断排除能力。

5、保修设备发生故障，服务商电话响应时间不超过2小时，工程师在电话指导保修设备操作人员仍不能排除故障时，在48小时内派维修工程师到达维修设备现场。国内备件到货时间48小时内，国际备件到货时间7个工作日内，因疫情或其它不可抗力情况协商解决。

6、 服务商在当地设有稳定的常驻服务机构和人员，且有符合该投标设备维修资质的维修工程师≥2人，并提供维修工程师名单和有效期内飞利浦原厂服务资质认证，提供该维修资质的维修工程师在职近期社保缴纳记录。

7、服务商应保证全保修设备全年工作日的开机率达到95%，全年365天，即正常开机347天，超过一天顺延二天保修日期。

8、服务商在国内设有专门的零配件仓库，能提供相应更换全新原厂零部件的进口报关证明。